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一、项目基本信息
1.项目名称：天津市南开医院治未病科隔断、监控室护栏加装项目。
2.采购类型：□新建工程 ☑改造工程 □维修工程 □扩建工程 □应急工程
3.预算金额（万元）：24167元
4.施工地点：愈见南开楼一楼监控室；愈见南开楼三楼治未病科室
5.工程规模：新增护栏；新增隔断。
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1.现状说明：根据相关要求愈见南开楼一楼监控室增加护栏保障安全；根据工作需求新增隔断，需进行提升改造；
2.采购目的：根据各科室工作需求，结合现场实际情况，现将两项改造需求汇总如下：
  （1）按照护理部要求，为优化空间布局、提升场地利用率，拟在愈见南开3层治未病科驾驶员体检及餐厅区域加装隔断。
[bookmark: _GoBack]（2）按照保卫科要求，结合市公安反恐办公室检查反馈的治安反恐整改意见，拟在愈见南开1层消防监控室外窗加装防护护栏。
3.必要性阐述：满足护理部及保卫科需求。
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[bookmark: heading_3]（一）核心工程范围
本次工程的具体内容为：房屋装修工程
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1.设计要求（如有）：需提供符合国家规范、行业标准及项目需求的设计方案、施工图，设计方案需经采购人确认后人可施工；
2.材料要求：工程所用材料需符合国家相关标准，优先选用合格、环保、耐用材料，关键材料需提供质量检测报告，经采购人验收合格后方可使用；
3.施工规范：严格按照国家建筑工程施工规范、行业标准及设计方案施工，施工工艺、流程需规范，严禁违规操作、偷工减料；
4.功能要求：工程完工后需满足科室需求；
5.安全施工要求：施工过程中需遵守安全管理规定，设置安全警示标识，采取安全防护措施，杜绝安全事故（如高空作业防护、用电安全、消防安全等）。
6.本项目为施工、设计一体化项目，施工、设计需统筹考虑，施工图设计（全专业）需与现场结合紧密，避免因现场问题造成设计变更，除甲方下达指令发生变更，其余因勘察不到位产生的变更费用均由施工单位自行承担。
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1.施工组织计划：成交供应商需提交详细的施工组织设计方案，明确施工阶段、时间节点、施工人员配置、施工设备、工作内容，确保工程按期推进；
2.人员管理要求：施工人员需具备相应的施工资质、从业经验，持证上岗（如电工、焊工等特殊工种需具备相应资格证书）；成交供应商需加强施工人员管理，严禁擅自更换核心施工人员，如需更换，需提前书面报备并经采购人同意；
3.现场管理要求：
· 施工场地需保持整洁，材料堆放有序，避免影响采购人正常办公/运营；
· 施工过程中产生的建筑垃圾、废弃物，需及时清理、清运，做到工完场清；
· 严格遵守采购人的现场管理规定，如需占用公共区域、中断相关设施使用，需提前书面报备，经同意后方可实施。
4.工期履约要求：严格按照约定工期施工，不得无故延期；如需延期，需提前书面申请，说明延期原因及延期时间，经采购人同意后方可延期，否则承担违约责任；
5.履约保障：成交供应商需提供有效的履约保障措施（如缴纳履约保证金、制定应急预案等），确保工程质量、工期及施工安全。
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[bookmark: heading_7]（一）验收标准
1.工程内容、工程量、施工工艺完全符合本需求模板、设计方案及合同约定；
2.工程质量符合国家建筑工程质量验收标准、行业规范及设计要求，无质量隐患，达到合格及以上标准；
3.所用材料、设备符合约定标准，质量合格，相关检测报告、合格证明齐全有效；
4.工程完工后，功能完好，可正常投入使用，无安全隐患；
5.施工记录、隐蔽工程记录、材料检测报告等相关资料完整、规范，可追溯。
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1.验收频次：□分阶段验收（隐蔽工程、关键工序需单独验收） ☑竣工验收（工程全部完工后）；
2.验收流程：成交供应商完成施工后，提交验收申请及相关资料，采购人组织专业人员（联合第三方检测机构）进行验收；验收合格后，签署验收确认单；验收不合格的，成交供应商需在规定时限内整改，直至验收合格，整改费用由成交供应商承担。
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1.质保期限：按合同约定执行；
2.质保责任：按合同约定执行；
3.售后保障：质保期结束后，成交供应商提供终身成本价维修服务，及时响应采购人的维修需求；
4.质保资料：成交供应商需提供完整的质保文件、维修联系方式，明确质保范围及责任。
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1.报价要求：报价为全包价，包含设计费、材料费、施工费、人工费、设备费、运输费、税费、质保费、垃圾清运费等全部费用，采购人不再额外支付任何费用；
2.付款方式：按合同约定执行
3.资质要求：成交供应商需具备相应的工程施工资质、营业执照、安全生产许可证等相关资质，无违法违规记录、无重大工程质量事故记录；
4.严禁转包、分包：本次工程严禁转包、分包，如有发现，采购人有权终止合同，没收履约保证金，并追究成交供应商违约责任；
5.合同签订：成交后30日历天内，双方签订正式施工合同，明确双方权利义务、工程标准、工期、违约责任等。
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1.安全责任：施工过程中发生的安全事故，由成交供应商承担全部责任（包括人员伤亡、财产损失等），采购人不承担任何责任；
2.保密要求：成交供应商需对施工过程中接触到的采购人商业秘密、内部数据、工程图纸等严格保密，不得泄露、传播；
3.其他补充：（根据项目实际情况补充，如施工期间的噪音控制、扬尘控制、定制化施工需求、履约考核要求、违约责任细化等）
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· 工程量清单
· 相关行业规范
附件1：详见附件
附件2：相关行业规范、验收标准
《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB5025-2010
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018
《建筑工程设计文件编制深度规定》  
《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
《建筑照明设计标准》GB50034-2013
《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
《防火门窗》  03J609
《城市给水工程项目规范》
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
《民用建筑电气设计与施工》D800-1~3 
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 
《实用供热空调设计手册》（第二版） 
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010
上述规范、标准均以最新版本为准。

